ФК 510-1

**Сертификат за акредитация, рег. № 151 ЛИ/23.07.2015г.**

валиден до 23.07.2019г.

издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

**ПРОТОКОЛ от изпитване**

№ 3168/07.02.2019г.

|  |  |
| --- | --- |
| Изпитван продукт | Газообразни изхвърляния |
| Обект, от който са взети пробите | Вентилационна тръба-2 |
| Заявител на изпитването | Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” |
| Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията | 16.01.2017г. |
| Код на пробите / Описание на пробите за изпитване | Сборна месечна водна проба за периода 03.01.2017 ÷ 31.01.2017, за м. Януари на 2017г.  3168-1 / Вентилационна тръба-2, CO2+CO+CхHу; 3168-2 / Вентилационна тръба-2, CO2; |
| Метод за изпитване | ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 14C В РАЗЛИЧНИ МАТРИЦИ |
| Референтна дата, към която е изчислен резултата | 17.01.2017 09:29 |
| Дата (период) на извършване на изпитването | 01.02.2017 - 06.02.2017 |

Ръководител ЛИ-РХ: ....................................................

(име, фамилия, подпис, печат)

Протокол от изпитване № 3168 / 07.02.2019г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код на пробата** | **Метод за изпитване** | **Изпитван показател** | **Единица на величината** | **Резултати (стойност и разширена неопределеност)** | **Норма на изпитвания показател** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3168-1 | М.ЛИ-РХ-15 Редакция 02/2014 | Съдържание на 14С | Bq/m3 | 8.21E+00 ± 0.90E+00 | - |
| 3168-2 | М.ЛИ-РХ-15 Редакция 02/2014 | Съдържание на 14С | Bq/m3 | 8.19E+00 ± 0.90E+00 | - |

#$%

Протокол от изпитване № 3168 / 07.02.2019г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код на пробата** | **Метод за изпитване** | **Изпитван показател** | **Единица на величината** | **Резултати (стойност и разширена неопределеност)** | **Норма на изпитвания показател** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3168-2 | М.ЛИ-РХ-15 Редакция 02/2014 | Съдържание на 14С | Bq/m3 | 8.19E+00 ± 0.90E+00 | - |
| 3168-2 | М.ЛИ-РХ-15 Редакция 02/2014 | Съдържание на 14С | Bq/m3 | 8.19E+00 ± 0.90E+00 | - |
| 3168-2 | М.ЛИ-РХ-15 Редакция 02/2014 | Съдържание на 14С | Bq/m3 | 8.19E+00 ± 0.90E+00 | - |
| 3168-2 | М.ЛИ-РХ-15 Редакция 02/2014 | Съдържание на 14С | Bq/m3 | 8.19E+00 ± 0.90E+00 | - |
| 3168-2 | М.ЛИ-РХ-15 Редакция 02/2014 | Съдържание на 14С | Bq/m3 | 8.19E+00 ± 0.90E+00 | - |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАБЕЛЕЖКА 1: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС ENISO/IEC 17025.  ЗАБЕЛЕЖКА 2: Резултатите от изпитването се отнасят само за изпитваните проби.  Протоколът от изпитване не може да бъде възпроизвеждан, освен с писменото разрешение на лабораторията и само изцяло. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Извършили изпитването: | Ръководител ЛИ-РХ:  ...............................................  (име, фамилия, подпис) |
| ...............................................  ............................................ |