Ф 704– 2

**ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ**

№ ***4556*** / ***16.04.2021***

|  |
| --- |
| **Попълва се от ЛИ-РХ за изпитвания, извършвани по програми и документи, вътрешни за ДП „Радиоактивни отпадъци”** |
| Ид. номер на документа, изискващ изпитването: |

|  |
| --- |
| Изпитван продукт: ***Технологичен материал*** |
| Обект, от който са взети пробите: ***Опаковки с шредиран материал от пожароизвестителни датчици с отстранен радиоактивен източник*** |
| Изпитван показател/размерност: ***Съдържание на гама-излъчващи радионуклиди / Bq/g*** |
| Брой, количество, описание на пробите ***10 (десет) броя Сборни проби***  ***4556-1 / 006-S-0D-Pu-03, m= 670.18 g; 4556-2 / 007-S-0D-Pu-03, m= 537.29 g; 4556-3 / 013-S-0D-Pu-03, m= 656.17 g; 4556-4 / 015-S-0D-Pu-03, m= 532.93 g; 4556-5 / 017-S-0D-Pu-03, m= 517.09 g; 4556-6 / 018-S-0D-Pu-03, m= 561.47 g; 4556-7 / 031-S-0D-Pu-03, m= 646.71 g; 4556-8 / 035-S-0D-Pu-03, m= 606.12 g; 4556-9 / 037-S-0D-Pu-03, m= 614.41 g; 4556-10 / 038-S-0D-Pu-03, m= 692.69 g*** |
| Референтна дата: ***15.04.2021 / 12:00*** |
| Срок за изпълнение: ***31.05.2021*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и час на приемане:***16.04.2021*** | |
| Приел:***Петър Катранкиев***  *(име, фамилия)* | (подпис) |
| Забележка***: Поради различна плътност на матрицата към неопределеността е добавена 10% систематична грешка.; Да се докладва само активността на Am-241*** | |
| Одобрил заявката: ......................................................................(Ръководител ЛИ-РХ) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. ЛИ-РХ гарантира конфиденциалността на информацията, получена или създадена по време на изпитването. Лабораторията не възнамерява да прави обществено достъпна или да оповестява информация за клиента. В случай, че се наложи, клиентът ще бъде информиран предварително, освен ако това не е забранено по закон.
  2. ЛИ-РХ приема жалби в писмен вид, с необходима обосновка, в срок до 10 работни дни от предаването на Протокола на клиента, при спазване реда на процедура ПР 709 “Жалби”. Процедурата е на разположение в Лабораторията.